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I. Общая информация об организации 

Название, реквизиты: Открытое Акционерное Общество «Пинские  нетканые  материалы».
Местонахождение общества: 225710, Республика Беларусь, Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского,19.
Форма собственности: Акционерная. Дата регистрации: 5 мая 1991 года № 243 Пинским исполнительным комитетом.
Общество зарегистрировано в качестве юридического лица решением Брестского областного исполнительного комитета от 30 декабря 1996 г. 
№ 1114 в Реестре общереспубликанской регистрации за № 489 и Брестским областным исполнительным комитетом 17 ноября 2000 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за  № 200187659.
Общество является коммерческой организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, печать.
Основной целью деятельности Общества является получение  прибыли. Основными направлениями деятельности Общества является производство и сбыт продукции, ориентированной на потребителя.

Органами управления  Общества являются:
· общее собрание акционеров;
· наблюдательный совет;
· исполнительные органы (дирекция и директор).
Контрольным органом Общества является ревизионная комиссия. 
Размер уставного фонда на 01.01.2021 года – 1000998 рублей, разделен на 160433 простых (обыкновенных) акций и 6400 привилегированных.

Распределение уставного фонда на 01.01.2021 года:
- доля государства, находящаяся в управлении Пинского городского исполнительного комитета – 72,78 %;

- доля субъектов хозяйствования физических лиц – 8 %

-доля субъектов хозяйствования юридических лиц – 0,42%
- доля иностранных участников – 18,68%.
По состоянию на 01.02.2021 года списочная численность работников составляет 89 человек.
В своей деятельности предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом общества, международными соглашениями, к которым присоединилась Республика Беларусь. 

ОАО «Пинема» - это одно из предприятий на территории СНГ, производящее геосинтетические материалы, а именно полотно нетканое иглопробивное и решетку геотехническую полиэтиленовую, применяемые при строительстве и реконструкции автомобильных и железных дорог.

Строительство завода полимерных труб и защитно-фильтрующего материала началось в 1987 году трестом «Пинсксовхозстрой» Главполесьеводстроя. Оборудование поставлено французской фирмой «Текнип». Технология изготовления защитно–фильтрующего материала (полотна нетканого иглопробивного) разработана французской фирмой «RhonPoulencFibres».

Пуск завода осуществлен в октябре 1991 года.

В мае 1991 года завод реорганизован в Акционерное общество «Пинема» (решение Пинского горсовета № 243 от 05.05.1991 года регистрационный № 55). Решением собрания учредителей от 09.10.1996 года Акционерное общество преобразовано в Открытое акционерное общество «Пинские Нетканые Материалы» (ОАО «ПИНЕМА»).
Открытое акционерное общество «Пинские нетканые материалы» в настоящее время является предприятием по выпуску:
· полотна нетканого иглопробивного из полипропилена;

· труб полиэтиленовых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, труб для безнапорных трубопроводов, 

· пленок и пакетов полиэтиленовых, 

· решетки геотехнической полиэтиленовой;

· полосы геотехнической пластмассовой;

· элементов фильтрующих;
· георешетки объёмной нетканой.
В 2004 году разработаны и внедрены в производство новые виды продукции - решетка геотехническая и полотно с семенами многолетних трав, что позволило предложить потребителю комплекс материалов для строительства дорог и укрепления откосов. 

В 2009 году освоен выпуск полотна с антипиреновыми свойствами для фильтров в вытяжки над газовыми плитами. В 2011 году освоен выпуск полотна мелиоративного для дренажных труб. А в 2012 году специалистами предприятия разработан и внедрен в производство технологический процесс изготовления  георешетки объёмной нетканой.
Современные строительные технологии не могут обойтись без применения нетканых материалов в области жилищного и дорожного строительства, при проведении мелиоративных работ и прокладывании трубопроводов, в качестве сменных фильтров для очистки воздуха, а также решетки геотехнической в новых конструктивных решениях при укреплении откосов в области дорожного строительства.

ОАО «Пинема» является одним из производителей в странах СНГ, имеющим возможность выпускать нетканый материал шириной до 5,3 метра. Преимуществом нетканого материала также является его устойчивость к воздействию всех химических веществ, имеющихся в почве, плесени и бактерий, водных растворов кислот, щелочей и солей, высокие фильтрационные характеристики и долговечность.
В 2001 году на ОАО «Пинема» внедрена Система менеджмента качества производства нетканого материала, соответствующая требованиям Международного стандарта  ISO 9002 версии 1994 года. В 2009 году действующая Система менеджмента качества проектирования и производства нетканых материалов из полипропилена и изделий из пластических масс прошла сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001 версии 2008 года. В 2017 году СМК прошла сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001 версии 2015 года. Наличие этого сертификата позволяет повысить конкурентоспособность продукции предприятия.
В 2020 году центральная технологическая лаборатория
 ОАО “ПИНЕМА” прошла переаккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.  
Предприятием в 2007 году получен европейский сертификат с правом маркировки продукции знаком СЕ для реализации продукции на рынке Евросоюза. В 2020 году был проведен инспекционный аудит по СЕ- маркировке. По итогам аудита были получены новые сертификаты соответствия выпускаемой продукции требованиям международных стандартов. 
Для снижения негативного воздействия на окружающую среду и минимизации возможного экологического ущерба от производственно-хозяйственной деятельности предприятия в ОАО «Пинема» внедрена и функционирует Система Управления Окружающей Средой (СУОС) в соответствии с требованиями СТБ ИСО 14001.

В соответствии с Концепцией государственного управления охраной труда в Республике Беларусь на предприятии разработана и внедрена в 2012 году Система управления охраной труда в соответствии с требованиями СТБ 18001. Основной целью предприятия в области охраны труда является обеспечение производства продукции, безопасной для потребителей, в здоровых и безопасных условиях труда.

В хозяйственной деятельности ОАО «Пинема» основной упор делается на снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет поиска поставщиков с выгодными для предприятия ценами на сырье, материалы и комплектующие изделия, а также снижение трудоемкости за счет рациональных методов организации труда.
II. Финансовые показатели хозяйственной деятельности организации
	Показатель
	2018
	2019
	2020*

	Стоимость чистых активов, тыс. руб.
	1540
	1193
	1195

	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.
	4812
	4433
	3736

	Прибыль валовая (стр. 30 отчета о прибылях и убытках), тыс. руб. 
	714
	14
	571

	Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, тыс. руб.
	162
	-447
	212

	Прибыль чистая, тыс. руб.
	-85
	-576
	2

	Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, %
	3,8
	-10,1
	6,9

	Дебиторская задолженность*, тыс. руб. 

(строка 101 отч. 12-ф расчеты)
	421
	535
	570

	Кредиторская задолженность*, тыс. руб. 
(строка 104  отч. 12-ф расчеты)
	2016
	1997
	2131

	Средняя заработная плата, руб.
	556,1
	642,9
	689,3


*По состоянию на 24.02.2020 г. баланс не утвержден, финансовые показатели 2020 года оценочные.
Как видно из таблицы, темп роста выручки от реализации в 2020 г. по сравнению с предыдущим составил 84,3%. Отмечается положительная динамика по показателям прибыли предприятия: получено прибыли от реализации продукции в размере 212,0 тыс.руб., чистой прибыли в размере 
2,0 тыс.руб. Темп роста средней заработной платы составил за период 2018-2020 гг. составил 124,0%.
III. Информация о выпускаемой продукции
ОАО «Пинема» осуществляет производство и реализацию следующих видов продукции:
3.1. ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ ИГЛОПРОБИВНЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА – ГЕОТЕКСТИЛИ
Область применения

Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное применяется для устройства армирующих, дренирующих, разделяющих и других прослоек в основаниях фундаментов, конструкциях земляных сооружений, дорожных одежд, верхнего строения пути, водоотвода, при выполнении укрепительных работ на откосах земляных и мелиоративных сооружений и работ по прокладке трубопроводов и строительству аэродромов, спортивных площадок и др.

Преимущества применения геотекстилей: 
- повышение надежности и долговечности строительных конструкций и их элементов;

- снижение материалоемкости конструкций;

- повышение качества выполнения ремонтно-строительных работ;

- упрощение технологии выполнения работ;

- универсальность, высокая степень заводской готовности создаваемых прослоек. 

Назначение геотекстилей ОАО «Пинема»:

· балластировка трубопроводов – полотно обеспечивает сохранность изоляционного покрытия газопровода и балластирующих конструкций, а также обеспечивает защиту грунта засыпки от размыва. Заполненные грунтом полотна нетканого материала или контейнеры из нетканого материала обеспечивают устойчивость положения газопроводов, прокладываемых в песчаных, суглинистых, торфяных и вечномерзлых почвах;

· армирование – усиление строительных конструкций в результате перераспределения напряжений от транспортных средств или собственного веса. В зависимости от области применения повышается жесткость насыпи, устойчивость откосов, несущая способность основания, снижается неравномерность осадки. Основные для выполнения функции армирования свойства геотекстиля – условный модуль деформации до 35кН/м, прочность при растяжении до 12кН/м;

· защита – предотвращение взаимного проникновения крупнофракционных материалов и грунта, предотвращение или замедление процесса эрозии грунтов, предотвращение повреждения прослоек из других материалов (гидроизоляционных пленочных). В зависимости от области применения заменяются защитные слои из минеральных материалов, создаются лучшие условия для формирования (уплотнения) слоев из минеральных материалов, достигаются лучшие динамические характеристики строительной конструкции. Основные для выполнения функции защиты свойства геотекстиля – усилие продавливания до 2500 Н, динамические испытания конусом – до 12 мм;

· фильтр – предотвращение выноса грунтовых частиц в результате волнового воздействия, водного течения, давления воды из выклинивающихся водоносных горизонтов, предотвращение загрязнения традиционных дренажей;

· дренирование – ускорение отвода воды в плоскости полотна и перпендикулярном направлении. В зависимости от области применения - улучшение работоспособности дренирующих слоев, ускорение консолидации грунтов повышенной влажности, возможность прерывания капиллярного поднятия воды. Основное свойство геотекстиля для выполнения функции дренирования - коэффициент фильтрации до 140 м/сутки;

· усиление железнодорожного пути– при укладке новых железнодорожных конструкции и ремонте старых;

· озеленение территорий, укрепительные работы – противоэрозионные покрытия откосов насыпей и выемок, откосов водоотводных сооружений.

Геотекстили выпускают следующих видов: «Пинема ТС», «Пинема ТСМ», «Пинема-агро» (с семенами трав), «Геобел», «ПНИС-М», «ИГТС», «Геобел-Т», «ПНМ-ППВ-И».

Свойства геотекстилей ОАО «Пинема»: поверхностная плотность полотна – от 100 до 600; разрывная нагрузка – в зависимости от поверхностной плотности и марки исходного сырья – до 1500 Н; удлинение при разрыве – не более 120 %; коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа: в плоскости полотна – не менее 60 м/сут, перпендикулярно плоскости полотна – не менее 130 м/сут; толщина полотна – от 2 до 6 мм; ширина полотна – до 5,3 м; длина полотна в рулоне – до 300 м.
3.2.      ПОЛОТНА НЕТКАНЫЕ ИГЛОПРОБИВНЫЕ
Марки полотен нетканых иглопробивных: «Пинема ЛФ»; «Пинема НП», «Геобел Т».
Область применения

«Пинема ЛФ»: подоснова для линолеума; прокладочный материал при изготовлении мягкой мебели; для изготовления сменных фильтров, предназначенных для очистки воздуха от аэрозолей воздухоочистителями электрическими бытовыми, а также для фильтрации пищевых жидкостей.

«Пинема НП» используется в качестве вторичной основы при изготовлении напольных покрытий.
«Геобел Т»: прокладочный материал при изготовлении мебели; для изготовления сменных фильтров.
Свойства полотен «Пинема»: поверхностная плотность полотна – от 100 до 600 г/м2; разрывная нагрузка – в зависимости от поверхностной плотности – до 400 Н; удлинение при разрыве – не более 120 %;толщина полотна – от 2 до 
6 мм; ширина полотна – до 5,3 м; длина полотна в рулоне – до 300 м.

3.3. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ
Трубы напорные из полиэтилена выпускаются по ГОСТ 18599-2001.

Область применения

Трубы полиэтиленовые предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения и систем канализации при температуре от 0 до 40оС, другие жидкие и газообразные вещества.
Свойства полиэтиленовых напорных труб: в зависимости от толщины стенок трубы выдерживают давление от 2.5 до 10 атм.; не подвергаются коррозии, сохраняют эксплуатационные характеристики после оттаивания; работают с любыми агрессивными жидкостями, в любых агрессивных средах.

Исходное сырье: полиэтилен низкого давления ГОСТ 16338-85; цвет - черный.
Средний наружный диаметр:20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160,180,200,225,250 мм.

Условия поставки:

· 63 -  110 мм – в бухтах, длиной до 100 м, отрезках - длиной 6,0 м.п., 12,0 м.п.,  и др. по согласованию с потребителем);

· ( 110 - 250 мм – в отрезках, длиной 6,0 м.п., 12,0 м.п. и др. по согласованию с потребителем.

Гарантийный срок хранения труб – два года со дня изготовления при соблюдении условий хранения; гарантийный срок службы трубы – 50 лет.

3.4.     ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
Трубы гладкие полиэтиленовые выпускаются по ТУ РБ 05830456.019-99.

Область применения: для прокладки безнапорных трубопроводов, систем канализации; для проведения всех видов электромонтажных работ.

Свойства труб гладких полиэтиленовых: трубы могут эксплуатироваться при температуре от минус 40оС до плюс 40оС.
Средний наружный диаметр труб:20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160,180, 200, 225, 250 мм.

3.5. ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
Пленка полиэтиленовая изготавливается по ГОСТ 10354-82.

Область применения: в сельском хозяйстве; в мелиоративном и водохозяйственном строительстве; в качестве упаковочного материала в различных отраслях народного хозяйства; для изготовления товаров народного потребления.

Свойства пленки полиэтиленовой: исходное сырье: полиэтилен высокого давления ГОСТ 16337-77; цвет: прозрачный, окрашенный; толщина пленки:60 - 200 мкм.

Вид изготовления: рукав, полурукав, полотно, рукав с фальцовкой.

Ширина пленки: 300 – 900 мм.

Товарный вид: рулон на полиэтиленовой шпуле диаметром 50 мм, упакован в пленку.

3.6.    ПЛЕНКА УПАКОВОЧНАЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Пленка упаковочная из полиэтилена низкого давления изготавливается по ТУ РБ 200187659.023–2001.

Область применения: пленка упаковочная из полиэтилена низкого давления используется в качестве упаковочного материала в различных отраслях народного хозяйства, в том числе и для одноразовой упаковки пищевых продуктов.
Характеристика пленки упаковочной из полиэтилена низкого давления: исходное сырье: полиэтилен низкого давления торговой марки «Ставролен» ТУ 6–11–00206368–25-93, марок РЕ4FЕ – 69; толщина пленки: 0,006 – 0,100 мм; вид изготовления: рукав, полурукав, полотно, рукав с фальцовкой; ширина пленки: 300 – 900 мм.
Товарный вид: рулон на полиэтиленовой шпуле, упакован в пленку.

3.7.   ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ УПАКОВОЧНАЯ

Пленка полиэтиленовая упаковочная выпускается по ТУ РБ 200187659.030-2004.

Область применения: пленка полиэтиленовая упаковочная предназначена для упаковки полотна нетканого, пленки полиэтиленовой, промышленной продукции, а также для использования в других хозяйственных целях. Не допускается применение пленки для упаковки пищевых продуктов.
Характеристика пленки полиэтиленовой упаковочной: исходное сырье: полиэтилен ГОСТ 16337, допускается применение других марок полиэтилена высокого или низкого давления, а также вторичного полиэтилена, обеспечивающих требования ТУ РБ 200187659.030-2004; толщина пленки: 0,02-0,2 мм; ширина рукава пленки: 300-1500 мм. Пленка выпускается прозрачной или окрашенной, а также с нанесением флексографской печати.
3.8.    РЕШЕТКА ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
Решетку геотехническую полиэтиленовую выпускают по СТО 0014-001-05204776-04, ТУ РБ 200187659.028-2003.

Область применения георешетка предназначена для укрепления откосов земляных сооружений, армирования строительных конструкций и слабых оснований в транспортной, гидротехнической и других отраслях строительства.

Характеристика георешетки: исходное сырье: полиэтилен низкого давления ГОСТ 16338,  ТУ 2243-104-00203335-97, ТУ 6-11-00206368-25-93; цвет: черный; толщина ребра ячейки:1,5мм; длина модуля: 440-18450мм.; ширина модуля: 2335мм.; высота модуля: 75-200мм. Упаковка: модули перевязываются полипропиленовой лентой и складываются на деревянный поддон.

3.9. ГЕОРЕШЕТКА ОБЪЕМНАЯ НЕТКАНАЯ
Георешетку объемную нетканую выпускают по ТУ BY 200187659.037-2012.
Область применения:  георешетка  предназначена для укрепления откосов земляных сооружений, в транспортной, гидротехнической и других отраслях строительства.

Характеристика георешетки: исходное сырье: полотно нетканое иглопробивное термообработанное из полипропилена; цвет: серый; длина модуля: 3075-18450 мм; ширина модуля: 2700 мм; высота модуля: 75-200 мм. Упаковка: модули перевязываются полипропиленовой лентой в 4 местах.

3.10.     ПАКЕТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Пакеты из полимерных материалов выпускают по ТУ РБ 200187659.024-2001.

Область применения: пакеты из полимерных материалов предназначены для упаковывания и хранения хозяйственной продукции, для одноразового упаковывания пищевых продуктов, игрушек и лекарственных средств.

Характеристика пакетов: исходное сырье: пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354 любого цвета. Пакеты выпускают следующих типов: пакет фасовочный, пакет фасовочный с фальцовкой, пакет упаковочный, пакет типа «маечка», пакет с вырубными ручками. Максимальный размер пакетов: длина-1500 мм; ширина – 650 мм; глубина фальцовки – 150 мм; толщина пленки   от 0,006 до 0,15 мм. Упаковка: пачками от 100 до 1000 шт. в полиэтиленовые пакеты такого же или большего размера.

3.11.  МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
Материал рулонный парогидроизоляционный «ПИНЕМА-НП» (геомембрана) выпускают по ТУ BY200187659.036-2010.

Область применения: для устройства: пароизоляционного слоя, противофильтрационных экранов в конструкциях накопителей жидких отходов, полигонов твердых коммунальных, сельскохозяйственных, промышленных отходов. 

Характеристика материала: исходное сырье: полоса геотехническая пластмассовая (по ТУ РБ 200187659.026-2003) из полиэтилена низкого давления по ГОСТ 16337, дублированная нетканым геотекстилем. Мембрана выпускается массой 1 м² от 500 до 2000г, шириной - 1 м, толщиной от 1,0 мм до 3,0 мм. Упаковка - сматывают в рулоны, перевязанные в двух местах тесьмой или липкой лентой.

3.12.  ЭЛЕМЕНТЫ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА
Элементы фильтрующие «ПИНЕМА-ЭФ» выпускают по 
ТУ BY200187659.038-2013.

Область применения: предназначены для очистки молока от механических примесей в автоматических доильных установках как под давлением, так и без давления и эксплуатируемые при температуре окружающего воздуха от минус 500С до плюс 500С.

Характеристика элементов: Элементы фильтрующие изготавливают из полотна нетканого термообработанного белого цвета методом (термо) ультразвуковой сварки. Элементы фильтрующие представляют собой рукав с размерами по длине:  460 мм,  630 мм,  810 мм  с предельным  отклонением 
± 5 мм и ширине 60 мм, 75 мм, 80 мм с предельным отклонением +3 мм. Элементы фильтрующие должны упаковываться в пленку по 100 штук или пакеты. Полученный пакет обвязать липкой лентой по действующим ТНПА не менее чем в двух местах на расстоянии от края не менее 50 мм. 
	Продукция, работы, услуги

(по видам)
	Объем выпуска, тонн

	
	2018
	2019
	2020

	Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное
	1050
	1273
	617

	Георешетка полиэтиленовая
	181
	290
	176

	Трубы полиэтиленовые 
	30
	13
	13

	Пленка полиэтиленовая (на собственные нужды)
	8
	20
	4


Как видно из таблицы, за рассматриваемый период наибольший удельный вес в номенклатурной структуре производимой продукции составляет полотно нетканое  - более 70%, и георешетка полиэтиленовая – более 15%.
IV. Планируемые к реализации инвестиционные проекты
В 2021 году планируется использовать инвестиции в основной капитал на сумму 10,0 тыс.руб., в том числе производственного назначения – 
10,0 тыс.руб. Денежные средства будут направлены на приобретение оборудования - дробильной установки типа шредера и пласткомпактора для глубокой переработки полимерных отходов, в соответствии с планом организационно-технических мероприятий на 2021.
V. Структура работающих на 1.02.2021:

	
	Возраст:
	Всего

	
	18-25
	26-35
	36-40
	41-45
	46-50
	51-55
	56+
	

	Численность, в т.ч.
	4
	10
	11
	12
	10
	20
	22
	89

	- численность работников с высшим образованием
	1
	5
	4
	3
	3
	3
	3
	22

	- со средним специальным образованием
	1
	3
	4
	4
	4
	9
	8
	33

	- с профессионально-техническим образованием
	2
	1
	3
	4
	2
	7
	8
	27

	- со средним образованием
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	3
	7

	- с базовым образованием
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


В структуре по уровню образования 24,7% работников имеют высшее образование, 67,4% - средне-специальное и профессионально-техническое.
В возрастной структуре работников Общества 71,9% приходится на лиц свыше 40 лет.
	Численность работающих всего:
	89

	- численность аппарата управления
	11

	-численность промышленно-производственного персонала, 
	78

	в т.ч.  численность основных рабочих
	69


VI.  Структура реализации продукции:

	Структура

(в %)
	2018
	2019
	2020

	Внутренний рынок
	51,2
	59,6
	70,5

	Внешний рынок
	48,8
	40,4
	29,5

	Итого
	100
	100
	100


Основные потребители продукции предприятия на внутреннем рынке – строительные организации, а также предприятия мебельной промышленности. Для ее продвижения постоянно обновляется информация в проектных институтах о продукции ОАО «Пинема», а именно РУП «БелдорНИИ»,  
ОАО «УКХ «Белавтодор», РУП «Белдорцентр», КУП «Белкомунпроект»,  
ГП «Белгипродор», ОАО «Белгорхимпром»,  РУП «Белгипроводхоз», 
УП "Минскинжпроект" и др. Проводится обновление прайс-листов, нормативных документов в РУП «Стройтехнорм» для использования при проектировании в Министерстве архитектуры и строительства. Ведется постоянная работа по добровольной сертификации всех видов продукции. Продажа продукции осуществляется через прямые продажи, путем участия в торгах и тендерах, через дилеров.
Основные внешние рынки сбыта продукции: РФ, Польша, Украина, Казахстан. Экспортируются полотна нетканые всех видов и решетка геотехническая полиэтиленовая. Преобладают прямые продажи.
VII. Информация о земельных участках, находящихся в пользовании:

	Место нахождения участка
	Площадь, га
	Право (постоянное/временное пользование, аренда, в собственности)
	Свидетельство о государственной регистрации

(№, дата)

	Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Козубовского, 17
	0,04450
	Постоянное пользование
	№0031668 от 30.12.2003

	Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Козубовского, 19Е
	0,5036
	Постоянное пользование
	130/1672-6590 от 02.05.2019 г.

	Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Козубовского, 19Д
	1,2137
	Постоянное пользование
	130/1672-6589 от 02.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (участок 1)
	0,2609
	Постоянное пользование
	130/1672-6585 от 02.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (участок 2)
	0,0001
	Постоянное пользование
	130/1672-6586 от 02.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (участок 3)
	0,0001
	Постоянное пользование
	130/1672-6587 от 02.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (участок 4)
	0,0001
	Постоянное пользование
	130/1672-6588 от 02.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19
	1,1583
	Постоянное пользование
	130/1672-6584 от 02.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (часть 2)
	0,0001
	Постоянное пользование
	130/1672-6605 от 10.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (часть 3)
	0,0001
	Постоянное пользование
	130/1672-6606 от 10.05.2019 г.

	Брестская обл., г. Пинск, ул. Козубовского, 19 (часть 4)
	0,0001
	Постоянное пользование
	130-1672-6607 от 10.05.2019 г.

	Республика Беларусь, Брестская обл., г.Пинск, ул. Козубовского, 19/2
	0,8401
	Аренда 

18/25 доли в праве на земельный участок (0,6049 га)
	№130/1438-8574 от 10.05.17


VIII. Информация о капитальных строениях (зданиях, сооружениях): 

	Наименование капитального строения (изолированного помещения)
	Наименование (Назначение), место нахождения.

Свидетельство о регистрации
(№, дата)
	Год

построй-ки
	Этаж-ность / кол-во элементов
	Общая площадь / плошадь изол. помещения,м2; протяженность, м
	Площадь, сдаваемая в аренду, м2, срок
действия договора аренды
	Общее

состояние

*

	Административно-бытовой корпус
	г. Пинск, ул. Козубовского,19

св. инв. №130/С-518, рег. удостов. № 2624 от 21.02.2003 г.
	1991
	6
	3559
	9,1 м2, до 31.12.2021 г.
	Текущий ремонт

	Производственный корпус нетканых материалов
	г. Пинск, ул. Козубовского,19Д
св. о рег. №130/1672-6652 15.05.2019 г.
	1991
	3
	10944,3
	-
	Текущий ремонт

	Изолированное помещение -производственное помещение полиэтиленовых труб и георешетки
	г. Пинск, ул. Козубовского,19

св. о рег. №130/1438-4744 10.09.2015
	1991
	1
	7092,6 / 4942,7
	-
	Текущий ремонт

	Изолированное помещение -распределительный пункт с трансформаторной
	г. Пинск, 
ул. Козубовского,

19Б/4-2

св. о рег. №130/1438-28 21.10.2012
	1991
	1
	739,1 / 202,3
	-
	-

	Защитное сооружение (бомбоубежище) – изолированное помещение
	г. Пинск, 

ул. Козубовского,

19 /2-4

св. о рег. №130/1438-4747 10.09.2015
	1991
	1
	7092,6 / 186,9
	-
	-

	Кабельные линии электроснабжения 10 кВ
	г. Пинск, ул. Козубовского, 19, св. о рег. 130/917-5754 от 10.08.2012 г.
	1991
	2
	1898,4
	-
	-


* - требуется (проводится) капитальный, текущий ремонт, реконструкция здания.  

IX. Информация об основных амортизируемых машинах и оборудовании, находящихся в эксплуатации по состоянию на
01.01.2021 г.: 
	Наименование оборудования, производитель оборудования, мощность
	Кол-во единиц
	Предназначение

(место в технологическом процессе)
	Год ввода
	Состояние (процент износа)

	Производство нетканого материала

	2 прядильные барки к 10 фильер. проходам
	1
	Производство полотна нетканого из полипропилена
	1991
	62

	Технологическая линия сушильно-ширильная, мощность 4500 т/год
	1
	Термообработка полотна нетканого
	2004
	67

	Иглопробивная машина НЛ21
	1
	Иглопробивка полотна
	1991
	85

	Намоточная машина
	2
	Намотка полотна на рулоны
	1991
	90

	Ультразвуковая ванна ПСБ-44035-05
	1
	Очистка фильер
	2019
	0

	Узел ввода воска
	1
	
	1991
	90

	Производство полиэтиленовых труб, георешетки, пленки

	Универсальная линия для производства ПЭВД, ПЭНД
	1
	Производство п/э пленки
	2001
	62

	Трубная линия ЛТ 90-63/250
	1
	Для производства п/э труб диаметром 63÷250 мм
	2002
	58

	Установка по выпуску листа УПЛ  
	1
	Для выпуска п/э полосы
	2006
	75

	Ленточная пилорама MG-6200М


	1
	Для резки геотехнической п/э решетки
	2008
	84

	Машина ультразвуковая сварочная НS МРС
	1
	Для ультразвуковой сварки п/э полосы
	2006
	68

	Дробилка ПЭТ бутылок Р650В4
	1
	Для измельчения отходов п/э
	2012
	38

	Пресс КД-2322
	1

	Для перфорации п/э листа
	2006
	71

	Ультразвуковой сварочный пресс USP-3000
	1
	Для ультразвуковой сварки п/э полосы
	2008
	58

	Линия трубная ЛТ-60х22-20/50
	1
	Для производства п/э труб диаметром 20÷50 мм
	2009
	24

	Машина ультразвуковой сварки пластмасс К20-ВТ
	5
	Для ультразвуковой сварки п/э полосы
	2005,

2006
	2 ед. – 70%;

3 ед. – 63%

	Машина ультразвуковой сварки пластмасс К1-ВТ
	3
	Для ультразвуковой сварки п/э полосы
	2005,

2006
	1 ед. – 71%

1 ед. – 63%

1 ед. – 70%


Директор                                                             В.Т. Войтович
Главный бухгалтер                                            Е.А. Линкевич
24.02.2021 г.

Дубновицкая, 371570

